JINTON SHOES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Safety-Shoes (COW LEATHER) | Safety shoes Material Cow Leather Linning Breathable mesh Smash-proof Puncture-proof Anti-Slip oil Resistant Abrasion resistant light weight with steel toe cap and plate | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | Black Black Black Black Black Black Black Black Black | 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg | 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Safety-Shoes (MICRO FIBER) | Safety shoes Material Immitating Leather Linning Breathable mesh Smash-proof Puncture-proof Anti-Slip oil Resistant Abrasion resistant light weight with steel toe cap and plate | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | Black Black Black Black Black Black Black Black Black | 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg 1.2-1.4kg | 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM 125-135MM |

 